Trigger elements for HERA-II

* -------- TG o -------- Lumi/eTag -------- TE 112 - 119 --------*
#DEF LU_PD_very_low = o t0 E(PD) > E_very_low_min (~ 2-3 GeV)
#DEF LU_PD_low = o t1 E(PD) > E_low_min (~ 5 GeV)
#DEF LU_ET_40 = o t2 E(ET40) > E_ET40_low (~ 10 GeV)
#DEF LU_ET_6 = o t3 E(ET6) > E_ET6_min (~ 2-3 GeV)
#DEF LU_PD = o t4 E_PD_low < E(PD) < E_PD_high
#DEF LU_WatVet = o t5 WV(veto) .OR. WV(spectrometric)
#DEF LU_LED_Flag = o t6 Calibration
#DEF LU_CAL_Flag = o t7 Calibration

N.Gogitidze, 20.11.2002

SubTriggers for HERA-II

e-Tag Monitor SubTriggers

s90 LU_ET_40 (e-Tag_40 single rate)
 bgr calculation for low y tagged gp
s99 LU_ET_6 (e-Tag_6 single rate)
 bgr calculation for medium y tagged gp

Luminosity Monitor SubTriggers

s91 LU_PD_low
 Basic Trigger for offline luminosity calculation
s92 LU_PD&&!LU_WatVet
 Calibration of Photon Detector
s93 LU_WatVet
 Calibration of Lumi System, Trigger Eff. for Taggers
s94 LU_ET_6 && LU_PD && !LU_WatVet
 Calibration of Lumi System (e-Tag_6 & PD)
s95 LU_ET_6 && LU_PD && LU_WatVet
 Calibration of Lumi System (e-Tag_6 & PD & WaterVeto)

N.Gogitidze, 20.11.2002